
Current Data Parameters
NAME             DHEAR2              
EXPNO                 2              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20201216              
Time              11.43              
INSTRUM      FOURIER300              
PROBHD   5 mm DUL 13C-1              
PULPROG          zgpg45              
TD                49152              
SOLVENT           CDCl3              
NS                 1052              
DS                    2              
SWH           24414.063 Hz           
FIDRES         0.496705 Hz           
AQ            1.0066329 sec          
RG              501.187              
DW               20.480 usec         
DE                10.00 usec         
TE                296.9 K            
D1           0.10000000 sec          
D11          0.03000000 sec          
D31          0.00001200 sec          
D40          0.03084430 sec          
L4                   30              
L5                    2              
P32               90.00 usec         
TD0                   1              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1         75.4878691 MHz          
NUC1                13C              
P1                12.00 usec         
PLW1        34.00000000 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        300.1813508 MHz          
NUC2                 1H              
CPDPRG[2        waltz16              
PCPD2             90.00 usec         
PLW2        15.00000000 W            
PLW12        0.31332999 W            
PLW13        0.10565000 W            

F2 - Processing parameters
SI               131072              
SF           75.4803210 MHz          
WDW                  EM              
SSB      0              
LB                 1.00 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              
