VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.221" integral="123.030" differential="20.505" />
   <temperature selftune="298.036" min="248.036" max="348.036" />
   <vta type="2" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="400.000" min="350.000" max="450.000" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name="PA BBO 500S2 BBF-H-D-05 Z SP" />
   <checksum value="28F67F0B" />
</pid_settings>
