;Grad4.incl  -  include file for Gradient Spectroscopy
;   for AV 4
;
;avance-version (16/05/23)
;
;$CLASS=Common Incl
;$COMMENT=


/*;blank/unblank gradient amplifier and turn lock-hold on/off*/
#define BLKGRAD   setrtp0^0 ctrlgrad 4047
#define UNBLKGRAD setrtp0|0 ctrlgrad 0

/*;blank/unblank gradient amplifier*/
#define BLKGRAMP   ctrlgrad 4047
#define UNBLKGRAMP ctrlgrad 0

/*;for Gradient Shimming (BSMS) - new */
#define SHIM_XY_RAMP_ON  setrtp0|1
#define SHIM_XY_RAMP_OFF setrtp0^1
/*;for RCB board (BSMS) - old */
#define RCB_INCR SHIM_XY_RAMP_ON
#define RCB_CONT SHIM_XY_RAMP_OFF


define list<gradient> EA=<EA>



;$Id:$
